**Onderdeelkeuze**

Onderdelen:

* Kolenbak
* Luchttoevoerregelaars
* Deksel
* poten

Kolenbak:

Er is besloten een kolenbak te gebruiken aan de onderkant. Hier worden alle kolen in gelegd om het vlees te verwarmen.

Luchttoevoerregelaars:

Er is besloten luchttoevoerregelaars toe te voegen in de vorm van een schijf met 4 gaten. Zo kan de luchttoevoer makkelijk geregeld worden.

deksel:

De BBQ heeft ook een deksel om de vorm van de cybertruck terug te laten komen. Ook heeft dit de functie dat de BBQ als een smoker gebruikt kan worden

Poten:

De poten van de BBQ wordt gebruikt om de BBQ van de grond af te halen