
PET materialenleer les 5

1. Heb ik niet kunnen vinden
2. Heb ik niet kunnen vinden
3. 2 - 2.7 GPa
4. 1.5 – 2 GPa, dus PP is flexibeler dan PET.
5. 1,38 g/cm³
6. Nee, als de dichtheid onder de 1 g/cm^3 is dan blijft het op water drijven.
7. Printplaat steun vormen
8. Heb ik niet kunnen vinden
9. De code is 1
10. Polystyreen, PET, Polypropyleen, Nylon 6 , en HDPE

HDPE, Nylon 6, PP, PET, Polystyreen

1. Druivenpakje, champignons bakje, ketchup fles, wasmiddel fles, broodtrommel.