**PVE Milano Matheeuwsen**

**Koptelefoon**

-De buitenzijde van de koptelefoon moet met behulp van de productietechniek vacuumvormen gemaakt worden.

-Het constructiedeel moet op basis van spuitgieten geconstrueerd zijn waarbij alleen een enkelvoudige matrijs gebruikt mag worden.

 -Constructiedeel links en rechts moet identiek zijn.

-De vacuumvormatrijs moet meerdere malen te gebruiken zijn.

-De speaker moet zonder extra bevestigingsmiddelen (zoals lijm, schroeven etc.) in het constructiedeel bevestigd worden.

-De koptelefoon moet een futuristic uitstraling hebben

-De koptelefoon moet 100% demonteerbaar zijn. Niks gelijmd